|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ** | **РАЗМЕР** | **№ п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ** |  |  | **РАЗМЕР** |
| 1. |  | запрещается курить | 200х200 | 25. |  | взрывоопасно |  |  | 200х200х200 |
| 2. |  | запрещается пользоваться открытым огнем и курить | 200х200 | 26. |  | опасно. Ядовитые вещества |  |  | 200х200х200 |
| 3. |  | проход запрещен | 200х200 | 27. |  | опасно. Едкие и коррозионные вещества |  |  | 200х200х200 |
| 4. |  | запрещается тушить водой | 200х200 | 28. |  | опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение |  |  | 200х200х200 |
| 5. |  | запрещается использовать в качестве питьевой воды | 200х200 | 29. |  | опасно. Возможно падение груза |  |  | 200х200х200 |
| 6. |  | доступ посторонним запрещен | 200х200 | 30. |  | внимание. Автопогрузчик |  |  | 200х200х200 |
| 7. |  | запрещается движение средств напольного транспорта | 200х200 | 31. |  | Осторожно! электрическое напряжение (знак постоянный)Для оборудования, машин и механизмовРасположен на дверях |  |  | 25х2540х4050х5080х80100х100150х150300х300 |
| 8. |  | запрещается прикасаться. Опасно | 200х200 |  | Осторожно! электрическое напряжение(знак постоянный)На ж/б опорах ВЛ и ограждениях ОРУ из бетонных плит |  |  |
| 9. |  | запрещается прикасаться. Корпус под напряжением | 200х200 | 32. |  | внимание. Опасность (прочие опасность) |  |  | 200х200х200 |
| 10. |  | не включать! | 200х200 | 33. |  | опасно. Лазерное излучение |  |  | 200х200х200 |
| 11. |  | запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности | 200х200 | 34. |  | пожароопасно. Окислитель |  |  | 200х200х200 |
| 12 |  | запрещается загромождать проходы и (или) складировать | 200х200 | 35. |  | внимание. Электромагнитное поле |  |  | 200х200х200 |
| 13. |  | запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) | 200х200 | 36. |  | внимание. Магнитное поле |  |  | 200х200х200 |
| 14. |  | запрещается вход (проход) с животными | 200х200 | 37. |  | осторожно. Малозаметное препятствие |  |  | 200х200х200 |
| 15. |  | запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты | 200х200 | 38. |  | осторожно. Возможность падения с высоты |  |  | 200х200х200 |
| 16 |  | запрещается разбрызгивать воду  | 200х200 | 39. |  | осторожно. Биологическая опасность (инфекционные вещества) |  |  | 200х200х200 |
| 17. |  | запрещаетя пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией | 200х200 | 40. |  | осторожно. Холод |  |  | 200х200х200 |
| 18. |  | запрещение (прочие опасности или опасные действия) | 200х200 | 41. |  | осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества |  |  | 200х200х200 |
| 19. |  | запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) | 200х200 | 42. |  | газовый баллон |  |  | 200х200х200 |
| 20. |  | запрещается принимать пищу | 200х200 | 43. |  | осторожно. Аккумуляторные батареи |  |  | 200х200х200 |
| 21. |  | запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды | 200х200 | 44. |  | осторожно. Режущие валы |  |  | 200х200х200 |
| 22. |  | запрещается брать руками. Сыпучая масса (непрочная упаковка) | 200х200 | 45. |  | внимание. Опасность зажима |  |  | 200х200х200 |
| 3. |  | запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей | 200х200 | 46. |  | осторожно. Возможно опракидывание |  |  | 200х200х200 |
| 24. |  | пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества | 200х200х200 | 47. |  | внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования |  |  | 200х200х200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. |  | осторожно. Горячая поверхность | 200х200х200 | 75. |  | пожарный водоисточник |  |  | 200х200 |
| 49. |  | осторожно. Возможно травмирование рук | 200х200х200 | 76. |  | пожарный сухотрубный стояк |  |  | 200х200 |
| 50. |  | осторожно. Скользко | 200х200х200 | 77. |  | пожарный гидрант |  |  | 200х200400х400 |
| 51. |  | осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами | 200х200х200 | 78. |  | кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики |  |  | 200х200 |
| 52. |  | осторожно. Сужение проезда (прохода) | 200х200х200 | 79. |  | звуковой оповещатель пожарной тревоги |  |  | 200х200 |
| 53. |  | Работать в защитных очках | 200х200 | 80. |  | выход здесь (левосторонний) |  |  | 200х200 |
| 54. |  | Работать в защитной каске (шлеме) | 200х200 | 81. |  | выход здесь (правосторонний) |  |  | 200х200 |
| 55. |  | Работать в защитных наушниках | 200х200 | 82. |  | направляющая стрелка |  |  | 200х200 |
| 56. |  | работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания | 200х200 | 83. |  | направляющая стрелка под углом 45 |  |  | 200х200 |
| 57. |  | Работать в защитной обуви | 200х200 | 84. |  | направление к эвакуационному выходу направо |  |  | 150х300 |
| 58. |  | Работать в защитных перчатках | 200х200 | 85. |  | направление к эвакуационному выходу налево |  |  | 150х300 |
| 59. |  | Работать в защитной одежде | 200х200 | 86. |  | направление к эвакуационному выходу направо вверх |  |  | 150х300 |
| 60. |  | Работать в защитном щитке | 200х200 | 87. |  | направление к эвакуационному выходу налево вверх |  |  | 150х300 |
| 61. |  | работать в предохранительном (страховочном) поясе | 200х200 | 88. |  | направление к эвакуационному выходу направо вниз |  |  | 150х300 |
| 62. |  | проход здесь | 200х200 | 89. |  | направление к эвакуационному выходу налево вниз |  |  | 150х300 |
| 63. |  | общий предписывающий знак (прочие предписания) | 200х200 | 90. |  | указатель двери эвакуационного выхода(правосторонний) |  |  | 150х300 |
| 64. |  | переходить по надземному переходу | 200х200 | 91. |  | указатель двери эвакуационного выхода(левосторонний) |  |  | 150х300 |
| 65. |  | отключить штепсельную вилку | 200х200 | 92. |  | направление к эвакуационному выходу прямо |  |  | 150х300 |
| 66. |  | отключить перед работой | 200х200 | 93. |  | направление к эвакуационному выходу прямо |  |  | 150х300 |
| 67. |  | курить здесь | 200х200 | 94. |  | направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз |  |  | 200х200 |
| 68. |  | направляющая стрелка | 200х200 | 95. |  | направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз |  |  | 200х200 |
| 69. |  | направляющая стрелка под углом 45 | 200х200 | 96. |  | направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх |  |  | 200х200 |
| 70. |  | пожарный кран | 200х200 | 97. |  | направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх |  |  | 200х200 |
| 71. |  | пожарная лестница | 200х200 | 98. |  | для доступа вскрыть здесь |  |  | 200х200 |
| 72. |  | огнетушитель | 200х200 | 99. |  | открывать движением от себя |  |  | 200х200 |
| 73. |  | телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) | 200х200 | 100. |  | открывать движением на себя |  |  | 200х200 |
| 74. |  | место размещения нескольких средств противопожарной защиты | 200х200 | 101. |  | для открывания сдвинуть |  |  | 200х200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102. |  | пункт (место) сбора | 200х200 | 119. |  | внимание! Пуск автоматический |  |  | 150х300 |
| 103. |  | указатель выхода | 150х300 | 120. |  | высокое напряжение! Опасно для жизни |  |  | 150х300 |
| 104. |  | указатель запасного выхода | 150х300 | 121. |  | Посторонним вход воспрещен |  |  | 130х240 |
| 105. |  | аптечка первой медицинской помощи | 200х200 | 122. |  | испытание опасно для жизни |  |  | 150х300 |
| 106. |  | средства выноса (эвакуации) пораженных | 200х200 | 123. |  | стой напряжение |  |  | 150х300 |
| 107. |  | пункт приема гигиенических процедур (душевые) | 200х200 | 124. |  | осторожно высокое давление |  |  | 100х200 |
| 108. |  | пункт обработки глаз | 200х200 | 125. |  | не включать работают люди |  |  | 100х20050х100 |
| 109. |  | медицинский кабинет | 200х200 | 126. |  | Не закрывать работают люди |  |  | 100х200 |
| 110. |  | телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью) | 200х200 | 127. |  | не открывать работают люди |  |  | 100х200 |
| 111. |  | пункт (место) приема пищи | 200х200 | 128. |  | не включать работа на линии |  |  | 100х20050х100 |
| 112. |  | питьевая вода | 200х200 | 129. |  | работа под напряжением повторно не включать |  |  | 150х300100х50 |
| 113. |  | место курения | 200х200 | 130. |  | опасное электрическое поле без средств защиты проход запрещен |  |  | 100х200 |
| 114. |  | подъем здесь | 250х250 | 131. |  | не проходить с огнем |  |  | 150х300 |
| 115. |  | работать здесь | 250х250100х100 | 132. |  | внимание, шунт |  |  | 130х240 |
| 116. |  | влезать здесь | 250х250100х100 | 133. |  | ответственный за противопожарное состояние |  |  | 130х240 |
| 117. |  | проход здесь | 250х250 | 134. |  | заземлено |  |  | 100х20050х100 |
| 118. |  | не влезай убьет | 150х300 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Размер** | **Цена** |
| **Пленка/фотолюм.** | **Пластик/фотолюм** | **Металл от 1 до 10 шт., свыше 10 - договорная** |
| **1** | **25х25** | 4-00 |  | 6-00 |  |  |
| **2** | **40х40** | 7-00 |  | 9-00 |  |  |
| **3** | **50х50** | 8-00 |  | 10-00 |  |  |
| **4** | **80х80** | 10-00 |  | 13-00 |  |  |
| **5** | **100х100** | 12-00 | 50-00 | 23-00 | 55-00 |  |
| **6** | **150х150** | 20-00 | 94-00 | 35-00 | 104-00 |  |
| **7** | **130х240** | 25-00 | 125-00 | 40-00 | 135-00 | 143-00 |
| **8** | **150х300** | 30-00 | 165-00 | 50-00 | 190-00 | 176-00 |
| **9** | **200х200** | 25-00 | 165-00 | 60-00 | 190-00 | 211-00 |
| **10** | **250х250** | 30-00 | 175-00 | 70-00 | 210-00 | 271-00 |
| **11** | **300х300** | 35-00 | 185-00 | 80-00 | 220-00 | 351-00 |